**Gmina Śrem**

**Plac 20 Października 1**

**63-100 Śrem**

**Pismo: BP.271.9.2020.BS/4** Śrem dnia: 2020-03-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowie**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**1.** Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję wadialną z podpisem elektronicznym?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza gwarancję wadialną z podpisem elektronicznym.**

Z uwagi na konieczność dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z przedmiarem inwestora prosimy o sprostowanie przedmiaru:

**1.** Poz. 1 i 2 (roboty ziemne i skarpa). Z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania nasypu na odcinku około 9,5 m i wysokości około 0,5 m, a skosztorysowano wykop i wywóz ziemi. Pozycje te powinny uwzględniać wykonanie nasypu wraz z dowiezieniem materiału np. piasku.

**Odpowiedz: Proszę skosztorysować nasyp na odcinku 9.5 m, i wysokości około 0.7 m.**

**2.** Poz. 4 - faktyczna powierzchnia bieżni to 110 m \* 2,59m = 284,90 m2, a w przedmiarze podano 28,49 m2.

**Odpowiedz: Powierzchnia bieżni wynosi 284,90 m2**

**3.** Poz. 5 - faktyczna powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych bieżni winna być jw. tj. 284,9 m2, a w przedmiarze podano 34,188 m2. Ponadto aby uzyskać grubość warstwy zgodnie z dokumentacją 12 cm należy wstawić krotność pozycji 12/15 czyli 0,8

**Odpowiedz: W przedmiarze nastąpił błąd jednostki powinno być 34.188 m3, podbudowy z kruszyw łamanych.**

**4.** Poz. 6 podbudowa z kruszyw górnej warstwy gr 5 cm podbudowy bieżni powinien wynosić 284,90 m2, a nie 14.245 m2

**Odpowiedz: W przedmiarze nastąpił błąd jednostki powinno być 14,245 m3 podbudowy bieżni.**

**5.** Poz. 8 długość ławy betonowej pod obrzeża wokół bieżni winna być : 0,3\*0,2\*225,5 mb = 13,53 m3, a nie 31,618 m3.

**Odpowiedz: Proszę przyjąć 13,53 m3.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Sławomir Baum