Śrem, 21 maja 2015 r.

ZP.271.8.2015.BSL

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w postepowaniu przetargowym złożono następujące zapytanie:

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami rury osłonowej zabezpieczającej gazociąg wysokiego ciśnienia rurami DN 250, podanymi w przedmiarze, tj. 16 mb, a wynikającymi z uzgodnień do dokumentacji projektowej – po 10 mb rury poza jezdnię z każdej ze stron oraz pod nawierzchnią jezdni.

Proszę o podanie ilości zabezpieczenia niezbędnego do wykonania, a co za tym idzie również uwzględnienia do wyceny w kosztorysie ofertowym”

**ODPOWIEDŹ:**

W wycenie należy uwzględnić ilość zabezpieczenia wynikającą z warunków i uzgodnień do dokumentacji projektowej tj. 25,80 mb – poz. 25 przedmiaru robót (co potwierdzono telefonicznie u kierownika PGNiG o/Poznań – pana Mariusza Winiarskiego)

Ponadto zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami telefonicznymi dotyczącymi wykazania 3 robót podobnych do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 300 tys. zł każda z uwagi na fakt, że zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia jest robotą rzadko występującą, a roboty te wymagają specjalistycznego nadzoru, postanawia doprecyzować ten warunek udziału poprzez wykazanie należytego wykonania 3 robót podobnych do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 300 tys. zł każda, bez uwzględniania robót polegających na zabezpieczaniu gazociągu wysokiego ciśnienia.

………………………………

Sławomir Baum