Załącznik nr 2.2.

Formularz asortymentowo cenowy zamówienia część 2 – sprzęt multimedialny.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **miejsce dostawy** | **przedmiot** | **jednostka** | **ilość** | **opis przedmiotu** | **Cena jednostkowa brutto** | **Cena łączna**  **brutto** |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta Krzyżanowo | interaktywny monitor dotykowy | szt. | 1 | Wyświetlacz o przekątnej min. 65 cali zabezpieczony szkłem hartowanym; typ odświetlenia: LED rozdzielczość min. 4K 3840x2160; jasność min. 300 cd/m2; kontrast min. 1100:1; narzędzie do obsługi: palec lub dowolny wskaźnik; czas reakcji: max. 5 ms ;porty: min. HDMI, VGA, audio mini jack, USB 2.0, slot OPS; wbudowane głośniki; wbudowane oprogramowanie w języku polskim z podstawową funkcjonalnością typu tablica, menu dotykowe OSD; sterowniki z oprogramowaniem w języku polskim kompatybilne z 64 bitowym systemem operacyjnym; instrukcja w języku polskim, min. 3 stylusy; zestaw wieszaków, elementów i okablowania o odpowiedniej długości niezbędnych do montażu monitora; gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego Nochowo | tablica interaktywna z oprogramowaniem | szt. | 1 | Przekątna min. 82 cale, format 16: 10 lub 4: 3, kompatybilna z projektorem, technologia  IR (pozycjonowanie w podczerwieni); powierzchnia ceramiczna; właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna; obsługa za pomocą palca lub wskaźnika, pozwala na pracę kilku osób jednocześnie, gwarancja min. 24 msc.; elementy do montażu na ścianie; akcesoria: wskaźnik; kabel USB 4,5 m; sterownik z oprogramowaniem, instrukcja, min. 2 pisaki. |  |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego Nochowo | projektor multimedialny | szt. | 1 | Krótkoogniskowy, system projekcji DLP, rozdzielczość 1280x800 (WXGA) lub 1024x768 (XGA), jasność min. 3200 ANSI lumenów, proporcje ekranu 16:10 lub 4:3, kompatybilny z tablicą, kontrast min. 15000:1, min. 1 złącze HDMI oraz 1 złącze VGA, gwarancja min. 24 msc; uchwyt do projektora montowany do ściany; akcesoria: torba, pilot  z bateriami, kabel zasilający, instrukcja obsługi, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, zasłona obiektywu. |  |  |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie | ekran projekcyjny | szt. | 1 | Przenośny ekran projekcyjny ze składanym statywem. Ekran automatycznie zwijany do kasety. Rozmiar ekranu min 180 x 180 cm. Dzięki możliwości regulacji wysokości można dostosować rozmiar zarówno ekranu jak  i statywu. |  |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie | projektor multimedialny | szt. | 1 | Krótkoogniskowy, system projekcji DLP, rozdzielczość 1280x800 (WXGA) lub 1024x768 (XGA), jasność min. 3200 ANSI lumenów, proporcje ekranu 16:10 lub 4:3, kompatybilny z tablicą, kontrast min. 15000:1, min. 1 złącze HDMI oraz 1 złącze VGA, gwarancja min. 24 msc; uchwyt do projektora montowany do ściany; akcesoria: torba, pilot  z bateriami, kabel zasilający, instrukcja obsługi, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, zasłona obiektywu. |  |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie | tablica interaktywna z oprogramowaniem | szt. | 1 | Przekątna min. 82 cale, format 16: 10 lub 4: 3, kompatybilna z projektorem, technologia  IR (pozycjonowanie w podczerwieni); powierzchnia ceramiczna; właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna; obsługa za pomocą palca lub wskaźnika, pozwala na pracę kilku osób jednocześnie, gwarancja min. 24 msc.; elementy do montażu na ścianie; akcesoria: wskaźnik; kabel USB 4,5 m; sterownik z oprogramowaniem, instrukcja, min. 2 pisaki. |  |  |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie | interaktywny monitor dotykowy | szt. | 1 | Wyświetlacz o przekątnej min. 65 cali zabezpieczony szkłem hartowanym; typ odświetlenia: LED rozdzielczość min. 4K 3840x2160; jasność min. 300 cd/m2; kontrast min. 1100:1; narzędzie do obsługi: palec lub dowolny wskaźnik; czas reakcji: max. 5 ms ;porty: min. HDMI, VGA, audio mini jack, USB 2.0, slot OPS; wbudowane głośniki; wbudowane oprogramowanie w języku polskim z podstawową funkcjonalnością typu tablica, menu dotykowe OSD; sterowniki z oprogramowaniem w języku polskim kompatybilne z 64 bitowym systemem operacyjnym; instrukcja w języku polskim, min. 3 stylusy; zestaw wieszaków, elementów i okablowania o odpowiedniej długości niezbędnych do montażu monitora; gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie | tablica interaktywna z oprogramowaniem | szt. | 1 | Przekątna min. 82 cale, format 16: 10 lub 4: 3, kompatybilna z projektorem, technologia  IR (pozycjonowanie w podczerwieni); powierzchnia ceramiczna; właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna; obsługa za pomocą palca lub wskaźnika, pozwala na pracę kilku osób jednocześnie, gwarancja min. 24 msc.; elementy do montażu na ścianie; akcesoria: wskaźnik; kabel USB 4,5 m; sterownik z oprogramowaniem, instrukcja, min. 2 pisaki. |  |  |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie | projektor multimedialny | szt. | 1 | Krótkoogniskowy, system projekcji DLP, rozdzielczość 1280x800 (WXGA) lub 1024x768 (XGA), jasność min. 3200 ANSI lumenów, proporcje ekranu 16:10 lub 4:3, kompatybilny z tablicą, kontrast min. 15000:1, min. 1 złącze HDMI oraz 1 złącze VGA, gwarancja min. 24 msc; uchwyt do projektora montowany do ściany; akcesoria: torba, pilot  z bateriami, kabel zasilający, instrukcja obsługi, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, zasłona obiektywu. |  |  |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie | tablica interaktywna z oprogramowaniem | szt. | 1 | Przekątna min. 82 cale, format 16: 10 lub 4: 3, kompatybilna z projektorem, technologia  IR (pozycjonowanie w podczerwieni); powierzchnia ceramiczna; właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna; obsługa za pomocą palca lub wskaźnika, pozwala na pracę kilku osób jednocześnie, gwarancja min. 24 msc.; elementy do montażu na ścianie; akcesoria: wskaźnik; kabel USB 4,5 m; sterownik z oprogramowaniem, instrukcja, min. 2 pisaki. |  |  |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie | projektor multimedialny | szt. | 1 | Krótkoogniskowy, system projekcji DLP, rozdzielczość 1280x800 (WXGA) lub 1024x768 (XGA), jasność min. 3200 ANSI lumenów, proporcje ekranu 16:10 lub 4:3, kompatybilny z tablicą, kontrast min. 15000:1, min. 1 złącze HDMI oraz 1 złącze VGA, gwarancja min. 24 msc; uchwyt do projektora montowany do ściany; akcesoria: torba, pilot  z bateriami, kabel zasilający, instrukcja obsługi, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, zasłona obiektywu. |  |  |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie | tablica interaktywna z oprogramowaniem | szt. | 1 | Przekątna min. 82 cale, format 16: 10 lub 4: 3, kompatybilna z projektorem, technologia  IR (pozycjonowanie w podczerwieni); powierzchnia ceramiczna; właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna; obsługa za pomocą palca lub wskaźnika, pozwala na pracę kilku osób jednocześnie, gwarancja min. 24 msc.; elementy do montażu na ścianie; akcesoria: wskaźnik; kabel USB 4,5 m; sterownik z oprogramowaniem, instrukcja, min. 2 pisaki. |  |  |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie | projektor multimedialny | szt. | 1 | Krótkoogniskowy, system projekcji DLP, rozdzielczość 1280x800 (WXGA) lub 1024x768 (XGA), jasność min. 3200 ANSI lumenów, proporcje ekranu 16:10 lub 4:3, kompatybilny z tablicą, kontrast min. 15000:1, min. 1 złącze HDMI oraz 1 złącze VGA, gwarancja min. 24 msc; uchwyt do projektora montowany do ściany; akcesoria: torba, pilot  z bateriami, kabel zasilający, instrukcja obsługi, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, zasłona obiektywu. |  |  |

Cena razem ……….. zł brutto